更正内容：
事项1：
原招标文件“第五章 招标内容及要求”“二、技术和服务要求”（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包5：二氧化碳激光治疗机
★项1：激光功率：磨削1-10W、可调脉冲1-25W、连续1-30W ，功率大小连续可调；

★项2：精准分层功能：表层扫描和深层扫描，两种治疗模式，深浅扫描精准分开治疗；

★项3：大光斑采用螺旋线治疗模式输出；

评审项1：软件控制系统：开放式多窗口导航操控系统，使能应用程序细化治疗方案，具有包括但不限于：①切割、②磨削、③浅层、④深层、⑤换肤等预设参数数据库模式可选；

评审项2：光斑锥叠功能：小光斑直径可达0.1mm，螺旋大光斑直径可达1.3mm，大小光斑同步输出相互锥叠；

评审项3：工作状态提示：运行、待机、输出三个状态指示光，同步声光提示设备工作状态；

评审项4：治疗面积：单次最大治疗20mm*20mm,点能量和点密度强弱连续可调； 

评审项5：激光波长: 10.6±0.1µm；

评审项6：输出方式：单次、连续、脉冲、可调脉冲、扫描等多种输出方式可选；

评审项7：操作显示屏：≥10英寸高清液晶触摸屏，具有系统后台参数修正功能、参数存储记忆功能、软件升级功能；

评审项8：引导光：650nm波长半导体激光，强弱≥5档连续可调；

评审项9：导光系统：≥7关节臂重锤式自平衡导光臂，360度旋转无死角。

现更正为：

★项1：激光功率：可调脉冲1-25W ，功率大小连续可调。
评审项1：软件控制系统：开放式多窗口导航操控系统，使能应用程序细化治疗方案，具有多种预设参数数据库模式可选；
评审项2：工作状态提示：运行、待机、输出三个状态指示光，同步声光提示设备工作状态；

评审项3：治疗面积：单次最大治疗20mm*20mm,点能量和点密度强弱连续可调； 

评审项4：激光波长: 10.6±0.1µm；

评审项5：输出方式：单次、连续、脉冲、可调脉冲、扫描等多种输出方式可选；

评审项6：操作显示屏：≥10英寸高清液晶触摸屏，具有系统后台参数修正功能、参数存储记忆功能、软件升级功能；

评审项7：引导光：650nm波长半导体激光，强弱≥5档连续可调；

评审项8：导光系统：≥7关节臂重锤式自平衡导光臂，360度旋转无死角。

